|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 確認者 | 受付者 | 受付日 | 受付番号 |
| ※ | ※ | ※ | ※　 － － |

東京都生コンクリート工業組合　共同試験場

〒273-8503　千葉県船橋市浜町2-16-1

　TEL:047-431-9220、FAX:047-437-4228

**骨材試験依頼書**

**（コンクリート用骨材の品質試験）**

|  |
| --- |
| 依 依頼日： 　 年 月 日 |

**太線内は必ずご記入下さい。**※は共同試験場記入欄

**会社名、工場名、住所及び骨材の銘柄等は報告書に記載するため正確にご記入ください**。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 依　頼　者 | 報告書宛　名 | 会社名 |  |
| 工場名 |  |
| 住　所 | 〒 |
| 注１）連絡先担当者 | 会社名 |  |
| 住　所 | 〒 |
| 所　属 | 1.工業組合(東京・神奈川・埼玉・千葉)　　 2.その他(生コン、骨材、他) |
| 連絡先 | TEL:　　　　　　　　　　FAX:　　　　　　　　　担当： |

注１） 請求書の送付先となります。報告書宛名と同じ場合は社名・住所の記入は不要。

共同試験場は受託試験の試験結果を同意なく外部に発表、又は第三者に漏洩しません。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試料採取日 |  　　　年　　　月　　　日　 | 報告書に記載しますので必ずご記入ください |
| 試料（持込・送付） |  　　　 年　　　月　　　日 | 持込か送付かの、いずれかに○をご記入ください |
| 試験の立会 | 　希望　 希望しない | いずれかに○をご記入ください |
| 試料確認  | ※ 異常： □ 有り 、□ 無し | ※ 個数： 　ヶ個{ □ 袋、□ 箱、□ 他;　　　　　} |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 骨 材 の 種 類*（記入例：山砂）* | Max(㎜) | 上段：産地及び製造会社名 | 試験項目No. | 副本 |
| 下段：採 取 場 所 |
| 細骨材 | 1 |  |  |  | 1 ･ 2 ･ 3 ･ 5 ･ 67 ･ 9 ･10 ･12･14･42 |  |
|  |
| 2 |  |  |  | 1 ･ 2 ･ 3 ･ 5 ･ 67 ･ 9 ･10 ･12･14･42 |  |
|  |
| 粗骨材 | 1 |  |  |  | 1 ･ 2 ･ 4 ･ 6 ･ 78･ 9 ･11･13･14･42 |  |
|  |
| 2 |  |  |  | 1 ･ 2 ･ 4 ･ 6 ･ 78･ 9 ･11･13･14･42 |  |
|  |

**試験項目№に○印をご記入ください。　　副本は必要部数をご記入ください。**

**軟石量､すりへり､安定性試験をご依頼される場合は、貴社のふるい分け結果を別途ご用意ください。もしくは、下表に**

**質量分率(%)でなく､質量(ｇ)でご記入ください(可能な限り累計でなく、各ふるい単体ごとの骨材質量でお願い致します)。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連続する各ふるいの間にとどまる質量** | **細骨材(ｇ)0.1gまで測定** | **粗骨材(ｇ)1gまで測定** |  | No. | 試験項目　(略称) | 試験方法 |
| (mm) | 1 | 2 | (mm) | 1 | 2 |  | 1 | ふるい分け | JIS A 1102:2014 |
| － | － | － | 40 |  |  |  | 2 | 粒形判定実積率 | JIS A 5005:2020 |
|  5 |  |  | 25 |  |  |  | 3 | 細 | 密度・吸水率 | JIS A 1109:2020 |
| 2.5 |  |  | 20 |  |  |  | 4 | 粗 | 密度・吸水率 | JIS A 1110:2020 |
| 1.2 |  |  | 15 |  |  |  | 5 | 有機不純物 | JIS A 1105:2015 |
| 0.6 |  |  | 13 | (　　) | (　　) |  | 6 | 粘土塊量 | JIS A 1137:2014 |
| 0.3 |  |  | 10 |  |  |  | 7 | 微粒分量 | JIS A 1103:2014 |
|  0.15 |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 軟石量 | 旧JIS A 1126:2007 |
| 以下 |  |  | 2.5 |  |  |  | 9 | 密度1.95に浮く粒子 | 旧JIS A 1141:2007 |
|  |  |  | 以下 |  |  | 10 | 細 | 単位容積質量 | JIS A 1104:2019 |
| 備考：①混合骨材等の場合は割合をご記入下さい。備考：②その他ご希望事項等あれば記入ください。 | 11 | 粗 | 単位容積質量 | JIS A 1104:2019 |
|  | 12 | 骨材の塩化物量 | JIS A 5308:2019附属書A |
|  | 13 | すりへり | JIS A 1121:2022 |
|  | 14 | 安定性 | JIS A 1122:2014 |
| 42 | 密度1.95に浮く粒子 | ZKT-114:2022 |
| 請求書発送日：※ |
|  | 報告書発送日：※ |

**※ふるい分け：　顧客、　No.1、　引用No.【　 　　　　　　 　－　 　　　　　　－　　　 　】 承認者　　監督者　　試験担当者**